1. Installation der Software "Setup NEDASO.exe" als Administrator ausführen
2. Die installation erfolgt im Ordner C:\Eskap\NEDASO
3. Für dieses Verzeichnis müssen Schreibrechte (Administratorrechte) aktiviert werden
4. Die nachfolgenden Dateien in das Verzeichnis C:\Eskap\NEDASO\Binaries kopieren und die vorhandenen Dateien ersetzen
	NEDALOG_MMC.exe
	EMM4MMCDRV.dll
	info_eskap.gif
	splash_eskap.gif
5. Für das Auslesen der MMC-Speicherkarte sollte für den Kartenleser über die Datenträgerverwaltung ein Laufwerksbuchstabe bis max. G: gewählt werden
6. Zusätzlich ist das Programm "Setup_NEDASO_Stapelreport.exe" enthalten, bitte bei Bedarf installieren 

Achtung! Die Messung mit dem NEDALOG muss unbedingt über das MMC-Menü beendet werden.
Ggf. bei Auslesefehler mit NEDASO das Auslesen der Speicherkarte mit dem Hilfsprogramm NEDALOG_MMC.exe durchführen.
In diesem Programm bestehen Korrekturmöglichkeiten für falsches Enddatum (Zeitstempelkorrektur)